 Combiné d'instruments - jusqu'au millésime 1998/1999

**Connexion à fiche multiple, 32 raccords, bleue**

1 - -> Borne 15

2 - Clignotant droit

3 - Tachymètre, sortie 1

4 - Non affecté

5 - Transmetteur de niveau de carburant

6 - Sac gonflable

7 - Borne 31 (masse du détecteur)

8 - Température du liquide de refroidissement

9 - Borne 31 (masse de charge)

10 - Contacteur de pression d'huile

11 - Signal de régime

12 - Borne 61

13 - Témoin de préchauffage ou CAT

14 - Correcteur d'assiette (non affecté à l'heure actuelle)

15 - Borne 58d

16 - Clignotants de remorque

17 - feux de route

18 - Clignotant gauche

19 - ABS

20 - Borne 58b

21 - Contact de porte côté conducteur

22 - Manque de liquide de refroidissement

23 - Borne 30

24 - Borne 31 (masse de charge)

25 - Câble K

26 - Feu de stationnement droit

27 - Feu de stationnement gauche

28 - Entrée du tachymètre

29 - Niveau/pression du liquide de frein

30 - Contact S

31 - Serrure de ceinture

32 - ASR

**Connexion à fiche multiple, 32 raccords, verte**

1 - → Non affecté

2 - Transpondeur 1

3 - Non affecté

4 - Non affecté

5 - Câble W

6 - Hayon (uniquement version Midline)

7 - Garniture de frein (non affecté à l'heure actuelle)

8 - Entrée destinée à l'activation du vibreur externe (non affecté à l'heure actuelle)

9 - Entrée destinée à l'activation du gong externe (non affecté à l'heure actuelle)

10 - Signal de sortie d'alerte du niveau de réservoir pour appareil de commande (non affecté à l'heure actuelle)

11 - Edition du temps d'arrêt

12 - Coupure climatiseur

13 - → Frein de stationnement

14 - Commande d'accélérateur électrique

15 - Feu de position

16 - Non affecté

17 - Transpondeur 2

18 - Non affecté

19 - Non affecté

20 - Non affecté

21 - Non affecté

22 - Non affecté

23 - Non affecté

24 - Non affecté

25 - Non affecté

26 - Non affecté

27 - Non affecté

28 - Non affecté

29 - Borne 58d (variateur d'intensité externe)

30 - Tachymètre, sortie 2

31 - Non affecté

32 - Non affecté

**Connexion à fiche multiple, 20 raccords, rouge**

1 - → Signal de consommation

2 - Non affecté

3 - Non affecté

4 - Non affecté

5 - Température extérieure

6 - Indication du levier sélecteur

7 - Non affecté

8 - Non affecté

9 - Eau de lavage

10 - Pression hydraulique

11 - Ordinateur de bord, Reset

12 - Signal Clock pour affichage de fréquences radio

13 - Signal Data pour affichage de fréquences radio

14 - Ordinateur de bord côté gauche

15 - Signal Enable pour affichage de fréquences radio

16 - Feu de recul/feu de croisement (contrôle des ampoules)

17 - Relais de préchauffage (Pendant la période de préchauffage, le contrôle de sous-tension est inhibé dans le combiné d'instruments uniquement en cas de moteur diesel)

18 - Ordinateur de bord côté droit

19 - Feu de stop

20 - Non affecté

Combiné d'instruments à partir du millésime 2000

**Connexion à fiche multiple, 32 raccords, bleue**

1 - → Borne 15

2 - Usure des garnitures de frein

3 - Sortie 1 tachymètre

4 - Non affecté

5 - Transmetteur de niveau de carburant

6 - Alerte du niveau de réservoir OBD 2

7 - Borne 31 (masse du détecteur)

8 - Température du liquide de refroidissement

9 - Borne 31 (masse de charge)

10 - Pression d'huile 2 (élevée)

11 - Signal de régime

12 - Coupure climatiseur

13 - Commande d'accélérateur électrique/contrôle préchauffage

14 - Correcteur d'assiette

15 - Borne 58d

16 - Clignotants de remorque

17 - → Feux de route

18 - Clignotant gauche

19 - Non affecté

20 - Borne 58s

21 - Contact de porte côté conducteur

22 - Manque de liquide de refroidissement

23 - Borne 30

24 - Borne 31 (masse de charge)

25 - Signal de consommation

26 - Feu de stationnement droit

27 - Feu de stationnement gauche

28 - Entrée du tachymètre

29 - Frein

30 - Contact S

31 - Sortie 2 tachymètre

32 - ESP/ASR

**Connexion à fiche multiple, 32 raccords, verte**

1 - → Contact de porte (toutes les portes)

2 - Transpondeur 1

3 - Non affecté

4 - Non affecté

5 - Câble W

6 - Hayon

7 - Clignotant droit

8 - Vibreur externe

9 - Gong externe

10 - Sac gonflable

11 - Edition du temps d'arrêt

12 - Borne 61

13 - Frein de stationnement/BRAKE

14 - CONTRÔLE

15 - Niveau d'huile/température d'huile

16 - Non affecté

17 - → Transpondeur 2

18 - CAN high speed (propulsion) (high +)

19 - CAN high speed (propulsion) (low -)

20 - CAN high speed (propulsion) (screen)

21 - ABS

22 - CAN low speed (Confort) (high +)

23 - CAN low speed (Confort) (low -)

24 - CAN low speed (Confort) (screen)

25 - Capot-moteur

26 - Bouchon de réservoir

27 - Boucle de ceinture

28 - Câble K

29 - Entrée température extérieure

30 - Non affecté

31 - Affichage de la gamme de vitesse

32 - Non affecté

**Connexion à fiche multiple, 32 raccords, grise**

1 - → Commande pour déroulement menu (Menue)

2 - Commande pour déroulement menu (out A)

3 - Commande pour déroulement menu (out B)

4 - Commande pour déroulement menu (Enter)

5 - Ecran CAN high speed (high +)

6 - Ecran CAN high speed (low -)

7 - Ecran CAN high speed (screen)

8 - Contact de porte côté passager avant

9 - Contact de porte arrière droite

10 - Contact de porte arrière gauche

11 - Enable

12 - Clock

13 - Data

14 - Feu de stop

15 - Niveau de lave-glace

16 - Feu de recul/feu de croisement

17 - → Ordinateur de bord côté gauche

18 - Ordinateur de bord côté droit

19 - Ordinateur de bord, Reset

20 - Non affecté

21 - Non affecté

22 - Non affecté

23 - Embranchement touche 1, système de navigation

24 - Embranchement touche 2, système de navigation

25 - Embranchement touche télématique

26 - Non affecté

27 - Non affecté

28 - Non affecté

29 - Non affecté

30 - Non affecté

31 - Non affecté

32 - Non affecté

**Connexion à fiche multiple à 4 raccords (noire) pour montre radiopilotée**

1 - → Signal montre radiopilotée (données)

2 - Montre radiopilotée 5 V

3 - Non affecté

4 - Masse montre radiopilotée